Додаток 4

до рішення сесії від 29.10.2024 року №58-30/VІІІ

**Ліміти використання бензину та дизельного палива для генераторів, що знаходяться**

**в установах виконавчого комітету Степанківської сільської ради на 2025 рік**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Назва установи | Назва генератора | Вид палива | Одиниця виміру | Ліміти на 2025 рік |
| 1 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Берізка» с. Хацьки | 1. Dnipro-M 1 фаза (230в), 7 кВт2. Генератор 2,5 кВт | бензин | л | 2197,80 |
| 2 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Веселка» с.Залевки | Dnipro-M 1 фаза (230в), 7 кВт | бензин | л | 1617,00 |
| 3 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Яблунька» с.Степанки | 1. Firman, 5 кВт2. Dnipro-M 1 фаза (230в), 7 кВт | бензин | л | 2772,00 |
| 4 | Хацьківський ліцей – заклад загальної середньої освіти | 1. Генератор 230-380В 7,5/8 кВт 4-х тактний електрозапуск2. Dnipro-M 1 фаза (230в), 7 кВт, 2 шт. | бензин | л | 3465,00 |
| 5 | Степанківський ліцей – заклад загальної середньої освіти | 1. Dnipro-M 1 фаза (230в), 7 кВт, 2 шт.2. Генератор 3,5/4 кВт 4-х тактний ручний запуск3. Генератор 4,5/5 кВт 4-х тактний ручний запуск | бензин | л | 3696,00 |
| 6 | Голов’ятинська гімназія - заклад загальної середньої освіти з ДП | 1. Dnipro-M 1 фаза (230в), 7 кВт.2. Генератор Форте FG 3500, 2,8 кВт | бензин | л | 1980,00 |
| 7 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Степанки | Елетрогенератор Pezal RDP B80 S-60, 46 кВт | дизельне паливо | л | 8910,00 |
| 8 | КЗ «Місцева пожежна команда» Степанківської сільської ради | 1.Генераторна установка SC10000-III (бензин/газ) 1ф 7,5 кВт/7,3 кВт, ел. стартер, бак – 25л2. Генератор – електростанція бензиновий Форте, 2,8 кВт | бензин | л | 2428,80 |

Секретар сільської ради Інна НЕВГОД

|  |
| --- |
| Додаток 3.1.до рішення сесії від 29.10.2024 року № 58-30/VІІІ**Розрахунок норм використання твердого палива (пелета (дерев'яна щепа або відходи) по установах** **виконавчого комітету Степанківської сільської ради на 2025 рік**  |
| **Назва установи** | **Опалювальна площа, кв.м.(S) основна** | **Вид твердого палива** | **Одиниця виміру** | **Кількість годин на добу, год** | **Питома тепловіддача за 1 кв. м приміщення, кВт** | **Кількість тепла для обігріву приміщення на добу , кВт (Q1)** | **Калорійність, кВт / кг (певна кількість теплової енергії, отриманої шляхом спалювання 1 кг. деревних пелетпри умові 100% ККД котла). (Q2)** | **ККД (коефіцієнт корисної дії) твердопаливного котла**  | **Калорійність, кВт / кг**  | **Обсяг пелет на добу, кг (Vдоб.)** | **Кількість днів опалювального сезону (d)** | **Обсяг пелет для опалювального періоду, кг.(Vсез.)** | **Примітка  (обсяг пелет для опалювального періоду, т)** |
|
| Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Берізка» с.Хацьки | 417,4 | Пелета(дерев'яна щепа або відходи) | кг | 24 | 0,05 | 500,9 | 5 | 0,7 | 3,5 | 143,109 | 105 | 15026 | 15 |
| Хацьківський ліцей – заклад загальної середньої освіти | 1298,0 | Пелета(дерев'яна щепа або відходи) | кг | 24 | 0,05 | 1557,6 | 5 | 0,8 | 4,0 | 389,400 | 182 | 70871 | 71 |
| Степанківський ліцей– заклад загальної середньої освіти | 1648,4 | Пелета(дерев'яна щепа або відходи) | кг | 24 | 0,05 | 1978,1 | 5 | 0,9 | 4,5 | 439,573 | 182 | 80002 | 80 |
| Голов’ятинська гімназія - заклад загальної середньої освіти з ДП | 797,5 | Пелета(дерев'яна щепа або відходи) | кг | 19 | 0,05 | 757,6 | 5 | 0,9 | 4,5 | 168,361 | 182 | 30642 | 31 |
| Будинок культури с. Хацьки | 732,0 | Пелета(дерев'яна щепа або відходи) | кг | 24 | 0,05 | 878,4 | 5 | 0,9 | 4,5 | 195,200 | 105 | 20496 | 20 |
| Будинок культури с. Степанки | 722,0 | Пелета(дерев'яна щепа або відходи) | кг | 24 | 0,05 | 866,4 | 5 | 0,9 | 4,5 | 192,533 | 182 | 35041 | 35 |
|  |  |
|  Секретар сільської ради  | Інна НЕВГОД |

|  |
| --- |
| Додаток 3.2.до рішення сесії від 29.10.2024 року № 58-30/VІІІ**Розрахунок норм використання твердого палива (дрова твердих порід) по установах виконавчого комітету** **Степанківської сільської ради на 2025 рік**  |
| **Назва установи** | **Опалювальна площа, кв.м.(S)** | **Вид твердого палива** | **Одиниця виміру** | **Кількість годин на добу, год** | **Середні втрати тепла приміщення, кВт / м² / год** | **Питома теплотворність деревини в кВт / куб.м.**  | **ККД (коефіцієнт корисної дії) твердопаливного котла**  | **Середньодобова витрата дров,куб.м. (Vдоб.)** | **Кількість днів опалювального сезону (d)** | **Обсяг дров для опалювального періоду, куб.м.(Vсез.)** |
|
| Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Яблунька» с.Степанки | 391,5 | Дрова твердих порід | куб.м | 24 | 0,07 | 2730 | 88 | 0,274 | 182 | 50 |
| Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Веселка» с.Залевки | 185,0 | Дрова твердих порід | куб.м | 24 | 0,07 | 2730 | 60 | 0,190 | 182 | 35 |
| Голов’ятинська гімназія - заклад загальної середньої освіти з ДП | 797,5 | Дрова твердих порід | куб.м | 5 | 0,07 | 2730 | 90 | 0,114 | 182 | 21 |
| Будинок культури с.Залевки | 268,0 | Дрова твердих порід | куб.м | 24 | 0,07 | 2730 | 90 | 0,183 | 182 | 33 |
|  Секретар сільської ради  |   Інна НЕВГОД |

Додаток 4.1.

до рішення сесії від 29.10.2024 року № 58-30/VІІІ

**Розрахунок норм використання бензину та дизельного палива для генераторів, що знаходяться**

**в установах виконавчого комітету Степанківської сільської ради на 2025 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Назва установи | Назва генератора | Видпалива | Одиниця виміру | Кількість годин роботи на добу | Витрати на годину | Загальні витрати на 4 години роботи | Загальні витрати на опалювальний період (165 днів) |
| 1 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Берізка» с. Хацьки | 1. Dnipro-M 1 фаза (230в), 7 кВт | бензин | л | 4 | 2,45 | 9,8 | 1617,00 |
| 2. Генератор 2,5 кВт | бензин | л | 4 | 0,88 | 3,52 | 580,80 |
| 2 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Веселка» с.Залевки | Dnipro-M 1 фаза (230в), 7 кВт | бензин | л | 4 | 2,45 | 9,8 | 1617,00 |
| 3 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Яблунька» с.Степанки | 1. Firman, 5 кВт | бензин | л | 4 | 1,75 | 7,0 | 1155,00 |
| 2. Dnipro-M 1 фаза (230в), 7 кВт | бензин | л | 4 | 2,45 | 9,8 | 1617,00 |
| 4 | Хацьківський ліцей – заклад загальної середньої освіти | 1. Генератор 230-380В 7,5/8 кВт 4-х тактний електрозапуск | бензин | л | 4 | 2,8 | 11,2 | 1848,00 |
| 2. Dnipro-M 1 фаза (230в), 7 кВт, 2 шт. | бензин | л | 4 | 2,45 | 9,8 | 1617,00 |
| 5 | Степанківський ліцей – заклад загальної середньої освіти | 1. Dnipro-M 1 фаза (230в), 7 кВт, 2 шт. | бензин | л | 4 | 2,45 | 9,8 | 1617,00 |
| 2. Генератор 3,5/4 кВт 4-х тактний ручний запуск | бензин | л | 4 | 1,4 | 5,6 | 924,00 |
| 3. Генератор 4,5/5 кВт 4-х тактний ручний запуск | бензин | л | 4 | 1,75 | 7,0 | 1155,00 |
| 6 | Голов’ятинська гімназія - заклад загальної середньої освіти з ДП | 1. Dnipro-M 1 фаза (230в), 7 кВт. | бензин | л | 4 | 2,45 | 9,8 | 1617,00 |
| 2. Генератор Форте FG 3500, 2,8 кВт | бензин | л | 4 | 0,55 | 2,2 | 363,00 |
| 7 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Степанки | Елетрогенератор Pezal RDP B80 S-60, 46 кВт | дизельне паливо | л | 4 | 13,5 | 54,0 | 8910,00 |
| 8 | КЗ «Місцева пожежна команда» Степанківської сільської ради | 1.Генераторна установка SC10000-III (бензин/газ) 1ф 7,5 кВт/7,3 кВт, ел. стартер, бак – 25л | бензин | л | 4 | 2,63 | 10,52 | 1735,80 |
| 2. Генератор – електростанція бензиновий Форте, 2,8 кВт | бензин | л | 4 | 1,05 | 4,2 | 693,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|   Секретар сільської ради  |   Інна НЕВГОД |